**Załącznik nr 1c do SIWZ**

Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie cenowe

(Środki ochrony indywidualnej)

* + - 1. **Dane dotyczące Zamawiającego:**

**Powiat Rycki**

ul. Leona Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki,

NIP 5060019023, REGON 431019448,

Poczta elektroniczna [e-mail]: starostwo@ryki.powiat.pl

Adres internetowy [URL]: www.spryki.bip.lubelskie.pl

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa** | **Opis** | **Ilość** | **Cena jednost. netto** | **Cena jednost. brutto** | **Łączna Wartość netto** *(kol.4 x kol.5)* | **Łączna Wartość brutto**  *(kol.4 x kol.6)* |
| **Kol.1** | **Kol.2** | **Kol.3** | **Kol.4** | **Kol.5** | **Kol.6** | **Kol.7** | **Kol.8** |
| 1. | **Rękawice robocze** | rękawice budowlane, robocze ochronne wzmocnione skórą licową; wierzch wykonany z grubego drelichu, podszewka wykonana z naturalnego włókna wchłaniającego pot, impregnowane szwy bawełniane nie pękające pod wpływem wody, spełniające normy: EN 420, EN 388 | 234 par |  |  |  |  |
| 2. | **Kask budowlany** | wykonany z tworzywa ABS wysokiej wytrzymałości, regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie 53-64 cm za pomocą przesuwnego zapięcia, regulacja głębokości więźby zapewniająca dopasowanie do każdego rozmiaru głowy, otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu dla optymalnej cyrkulacji powietrza, więźba tekstylna dopasowująca się do kształtu głowy użytkownika, w części przedniej bawełniany napotnik; spełnia wymagania norm EN397 oraz EN50365 | 234 szt. |  |  |  |  |
| 3. | **Okulary** | okulary ochronne zachodzące na boki twarzy z twardego tworzywa, przeznaczone do prac szlifierskich, kucia; ochrona przed uderzeniami, zarysowaniem, zaparowaniem, posiadające filtr UV | 324 szt. |  |  |  |  |
| 4. | **Maska przeciwpyłowa** | półmaska przeciwpyłowa wielokrotnego użytku, przeznaczona do prac wymagających większego wysiłku fizycznego wyposażona w jeden lub dwa zaworki ułatwiające oddychanie; spełniająca wymagania normy EN140 | 234 szt. |  |  |  |  |
| 5. | **Ochronniki słuchu** | Nauszniki nagłowne; składany pałąk nagłowny, montowane na hełmie, pałąk nakarkowy; zgodne z normą EN 352-1 , EN 352-2 | 324 szt. |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *…………………………………………*  *(miejscowość i data)* | *……………………………………………*  *(podpis osób(-y) uprawnionej do*  *składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy)* |