SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CIĄGNIK ROLNICZY - POMOC DYDAKTYCZNA 2 SZT

**Główne parametry techniczne :**

1. Fabrycznie nowy (rok produkcji 2017 lub 2018)
2. Silnik wysokoprężny, turbodoładowany z intercoolerem o pojemności min. 3000 cm3
3. Moc znamionowa minimum 35 KW (47,6KM) PRZY 2000 OBR/MIN
4. Minimalny moment obrotowy 200 Nm przy 1200 OBR/MIN
5. Liczba biegów przód/tył minimum 8/2R
6. Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
7. Minimalna prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min 540/1811
8. Maksymalny udźwig podnośnika [kg] 1400
9. Regulacja pozycyjna i siłowa, TUZ 2 kat.
10. Ciśnienie robocze - maksymalne: 170 bar
11. Liczba szybkozłączy: minimum 2 szt.
12. Kabina komfortowa, ogrzewana, wentylowana
13. Wycieraczki szyby tylnej i przedniej
14. Reflektory przednie i tylne na dachu kabiny

Wykonawca pokryje koszty transportu pojazdów do siedziby Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 im. Władysława Korżyka w Rykach - adres: ul. Żytnia 5, 08-500 Ryki

Pojazdy będą podlegały rejestracji oraz będą uczestniczyły w ruchu drogowym. Pojazdy będą służyły jako pomoc dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CIĄGNIK ROLNICZY - NAUKA JAZDY 1 SZT.

**Główne parametry techniczne :**

1. Fabrycznie nowy (rok produkcji 2017 lub 2018)
2. Silnik wysokoprężny, turbodoładowany z intercoolerem o pojemności minimum 2100 cm3
3. Moc znamionowa minimum 24,6 KW (33KM) PRZY 2200 OBR/MIN
4. Moment obrotowy minimum 136 Nm przy 1200 OBR/MIN
5. Skrzynia mechaniczna o stałym zazębieniu
6. Liczba biegów przód/tył min. 8/2R
7. Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
8. Minimalna prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min 540/1811
9. Udźwig podnośnika [kg] minimum 1400
10. Regulacja pozycyjna i siłowa, TUZ 2 kat.
11. Liczba szybkozłączy: 2 szt.
12. Układ kierowniczy: hydrostatyczny
13. Układ hamulcowy: hamulce robocze – tarczowe mokre, hamulec postojowy – sterowany ręcznie
14. Kabina komfortowa, ogrzewana, wentylowana
15. Wycieraczki szyby tylnej i przedniej
16. Pojazd przeznaczony do nauki jazdy spełniający warunki art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz.1260 t.j.)
i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 r. Nr 32, poz. 305 t.j.).

**Wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami**

1. Dodatkowe siedzenie dla instruktora
2. Dodatkowy pedał hamulca roboczego
3. Dodatkowe lusterko wewnętrzne dla instruktora
4. Dodatkowe lusterka zewnętrzne: prawe i lewe
5. Apteczka doraźnej pomocy
6. Instalacja elektryczna z możliwością podłączenia oświetlenia tablicy z literą „L” zamontowanej z tyłu pojazdu ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 poz.2355 t.j)..; art.55 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260)

Wykonawca pokryje koszty transportu pojazdów do siedziby Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 im. Władysława Korżyka w Rykach - adres: ul. Żytnia 5, 08-500 Ryki

Pojazd będzie podlegał rejestracji oraz będzie uczestniczył w ruchu drogowym. Pojazd będzie służył jako pomoc dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu.